**上饶市预防医学科研与服务中心基础设施建设项目 （塔水路、康茂路）照明工程材料采购及安装**

**报价函**

报价公司： （公章）

联系人及电话：

报价内容：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 暂定工程数量 | 单位 | 采购单价 | 安装费 | 合价 | 具体参数 | 备注 |
| 1 | 单臂路灯 | 66 | 套 |  |  |  | LED/30W H=7m |  |
| 2 | 双臂路灯 | 3 | 套 |  |  |  | LED/200\*3W H=12m |  |
| 3 | 箱式变电所 | 1 | 套 |  |  |  | SCB13-80KVA |  |
| 4 | 路灯配电箱 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 5 | 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 200 | m |  |  |  | YJV-8.7/15KV-3X70 |  |
| 6 | 交联聚乙烯聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 | 50 | m |  |  |  | ZR-YJV-0.6/1KV-5\*35 |  |
| 7 | 交联聚乙烯聚氯乙烯护套铜芯电力电缆 | 3200 | m |  |  |  | ZR-YJV-0.6/1KV-5\*25 |  |
| 8 | 聚氯乙烯护套软电线 | 950 | m |  |  |  | RVV-300/500V-3\*2.5mm2 |  |
| 9 | 双层护套绝缘铜芯软线 | 100 | m |  |  |  | BVV-450/750V-3\*2.5mm2 |  |
| 10 | 碳素波纹管 | 5200 | m |  |  |  | 单管壁厚3mm，HDPEφ65 |  |
| 11 | 热镀锌钢管 | 250 | m |  |  |  | 单管壁厚4mm，SCφ110 |  |
| 12 | PVC管 | 250 | m |  |  |  | 单管壁厚3.5mm，φ50 |  |
| 13 | 路灯基础 | 66 | 组 |  |  |  | 800\*800\*900 |  |
| 14 | 路灯基础 | 3 | 组 |  |  |  | 1800\*1800\*1500 |  |
| 15 | 手孔井 | 69 | 座 |  |  |  | 500\*300\*920（含复合型树脂井盖） |  |
| 16 | 变压器、配电箱、灯具接地 | 80 | 根 |  |  |  | 热镀锌角钢L50\*50\*5 L=2500 |  |
| 17 | 灯具接地 | 250 | 根 |  |  |  | 热镀锌扁钢 40\*4 |  |
| 18 | 变压器、配电箱接地 | 40 | m |  |  |  | 热镀锌扁钢 40\*4 |  |
| 19 | 灌胶式防水路灯接线盒 | 70 | 套 |  |  |  | 防护等级IP68以上，路灯专用 |  |
| 20 | 热镀锌圆钢接地极 | 110 | m |  |  |  | 热镀锌圆钢φ16 |  |
| 21 | 开挖土方 | 363 | m³ |  |  |  |  |  |
| 22 | 回填土方 | 142 | m³ |  |  |  |  |  |
| 23 | 回填砂砾 | 130 | m³ |  |  |  |  |  |
| 24 | C25砼 | 35 | m³ |  |  |  |  |  |
| 25 | 10KV交联电缆热缩型终端头 | 2 | 套 |  |  |  | 10KVRSNY-3/70 |  |
| 26 | 1KV五芯塑力缆终端头 | 10 | 套 |  |  |  | 1KVRST-5/25 |  |

备注：

1、以上单价已包含照明工程材料采购、运输、安装、人工、机械、管理费、税费等一切直接与间接费用及利润的总和。

2、我公司提供税率为 %，税目名称为“ ”的增值税专用发票，并承若不予以调价 。

3、 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终计算按甲方实际确认的数量及总价为准。

4、支付方式： 5、材料采购及安装期限：按甲方要求1个月内安装完成（以甲方下达开工指令为准）