## 上饶市G237至前坊连接线新建工程项目

## 绿化采购加种植报价函

报价单位：（盖公章）

联系人及电话：

**报价内容：**

|  |
| --- |
| 材料采购清单及相关参数 |
| 序号 | 型号 | 单位 | 数量（暂定） | 单价（元） | 总价（元） | 供应材料要求备注 |
| 1 | 红叶石楠 | 棵 | 400 |  |  | 详见图纸 |
| 2 | 桂花树 | 棵 | 185 |  |  | 胸径中8-10，高度350cm.冠幅120cm |
| 3 | 茶梅球 | 棵 | 24 |  |  | 详见图纸 |
| 4 | 红花继木 | 棵 | 720 |  |  | 详见图纸 |
| 5 | 灌木种植宽度 | M | 2 |  |  | 详见图纸 |
| 6 | 果岭草 | M2 | 1500 |  |  | 详见图纸 |
| 7 | 组合花卉 | M2 | 1380 |  |  | 详见图纸 |
| 8 | 清表 | M2 | 1100 |  |  | 详见图纸 |
| 9 | 香樟 | 棵 | 185 |  |  | 详见图纸 |
| 备注：具体参数详见图纸 。 |

备注：

1、本项目采用费用包干方式，即以上报价单价中均已包括了乙方为实施和完成本合同工程所需的全部费用，包括局部土方造型修整；苗木价格、运费；劳务、材料、机械设备、质检（自检）、安装（含树木加固费、营养土）、1年养护、缺陷修复、管理、反季节措施费、保险、税金、利润、电力安装、施工便道、生产生活用房、场地平整硬化、施工用水、施工用电、安全设施等必需的施工中间过程所发生的所有费用（包括施工技术规范要求的施工方法、工艺方案和措施所需的费用，不含种植土费用和给排水工程。）和乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等人员、设备的进、退场等费用。

1. 我公司提供税率为 %，税名为 \* 的增值税专用发票。并承诺不予以调价。
2. 本合同数量为暂定数量，单价为固定价，最终结算按甲方实际确认的数量及总价为准。
3. 支付方式：甲方根据乙方工程完成情况组织验收，成活率达到100%，按月予以预结算，业主计量款到位后，乙方开具专用增值税税票后7个有效工作日内支付，付款总额不超过结算总额的 70 ％；2. 本项目交工验收后且补植后成活率达到100%，支付乙方相应工程量计量款不超过结算总额的 80％且不超过业主支付给甲方计量款的支付比例；3. 缺陷责任期结束，本项目竣工验收后，并通过业主方的审计后付清余款； 。
4. 项目施工工期：1个月。
5. 其他内容： 。